**Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje**

**JAKÝM HASICÍM PŘÍSTROJEM CO HASIT**

**Nedejte ohni šanci zničit Váš majetek a zastavte ho hned na začátku! K tomu Vám pomůže hasicí přístroj.**

Hasicí přístroj je určen k hašení začínajícího požáru, tj. pro prvotní protipožární zásah. Obsahuje určitý druh hasiva a je opatřený zařízením, kterým se přístroj uvádí do činnosti. Hasicí přístroje dělíme na přenosné, pojízdné a přívěsné. Podle typu náplně dělíme hasicí přístroje na pěnové, vodní, práškové a sněhové. Správná volba hasicího přístroje je podmíněna druhem hořlavé látky - ty se dělí do tzv. tříd požáru: **A** (hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím), **B** (hoření kapalných látek a látek, které do kapalného skupenství přecházejí), **C** (hoření plynných látek hořících plamenem), **D** (hoření lehkých alkalických kovů), **F** (hoření jedlých olejů a tuků).

Následující tabulka Vám řekne, jakým hasicím přístrojem co můžete hasit.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **vodní** | **pěnový** | **práškový** | **sněhový** |
| papír, dřevo, plasty, textil, uhlí a další pevné látky | **☺** | **☺** | **!** | **!** |
| nafta, benzin, nátěrové hmoty, ředidla | **!** | **☺** | **☺** | **☺** |
| minerální oleje a tuky | **☹** | **☺** | **☺** | **☺** |
| alkoholy | **!** | **!** | **☺** | **☺** |
| zemní plyn, metan, propan-butan a další plynné látky | **!** | **!** | **☺** | **☺** |
| elektrické zařízení pod napětím | **☹** | **☹** | **☺** | **☺** |
| TV, PC a další jemná mechanika | **☹** | **☹** | **!☺!** | **☺** |
| cukr, mouka, piliny a další rozvířitelné látky | **☺** | **☺** | **☹** | **☹** |

## *vysvětlivky k tabulce:* ☺ *vhodný,* !☺! *méně vhodný,* ! *nevhodný,* ☹ *nesmí se použít*

Správné použití hasicího přístroje je graficky znázorněno na každém hasicím přístroji a doplněno krátkým popiskem. Před jeho použitím si jej pozorně přečtěte. Kontrola hasicího přístroje se provádí po každém jeho použití nebo při mechanickém poškození, jinak zpravidla  1x ročně odbornou firmou.

Do vaší domácnosti doporučujeme pořídit si práškový hasicí přístroj ABC (jeho použití je univerzální). Nejvhodnější hasivo na hašení pevných látek je voda, avšak hasicí přístroj s touto náplní nesmíte použít na elektřinu! Vhodná alternativa ke klasickým hasicím přístrojům jsou tzv. hasicí spreje. Ty je možné využít v počátcích vznikajících požárů. Oproti hasicím přístrojům jsou ale (díky menšímu objemu hasící látky) rychleji vyprázdněny. Jejich výhodou je však snadná skladnost (vhodné např. do auta) a také jejich snadné použití (jako běžný sprej).

**CHCETE VĚDĚT VÍC?**



**www.krizport.cz www.chytre-blondynky.cz**